
**“常平环保专业基地园区至A4-02地块通行道路工程”**

**疑问回复**

**致：各投标人**


1. 如下图所示，本次招标范围是否不包含黄色圈线部分？如包含则应增加道路工程量473.52m2、应增加雨水篦子工程量2个（尺寸：1800\*640\*940mm）、应增加（MUHDPE）双壁波纹管 DN300 12.45m，请明确。

回复：不包含黄色圈线部分。



1. 如下图所示，路沿石工程量少算35.06m，请明确。（若项目部已复核现场工程量，按项目部提供工程量为准）

回复：修改调整



1. 清单“挖沟槽、坑土方”工程量44.304m3偏少，是否未考虑管沟土方开挖工作面?实际开挖工程量约82m3，请明确。

回复：修改调整

1. 清单第6项土方弃置工程量应为445.73m3，请明确。（若项目部已复核现场工程量，按项目部提供工程量为准）

回复：修改调整

1. 清单第9项钢筋工程量应该2.1t，请明确。（若项目部已复核现场工程量，按项目部提供工程量为准）

回复：修改调整（前后连接新旧道路交接）

1. 根据甲方提供图纸、招标清单工程量，我司核实现场，发现图纸中道路长度37.6米，实际测量长度42.3米，此项直接影响清单中的1、2、4、6、7、8、9、10的工程量，请明确。

回复：按项目部测量长度为45.7m。清单对应部分修改，4、9项只针对管沟、雨水篦子不受影响修改。

