**长沙柏宁地王广场**

**全年12个月空调水处理药剂明细要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **药剂名称**  | **冷却水系统**药剂数量（25KG/桶） | **冷冻水系统**药剂数量（25KG/桶） |
| 系统清洗剂- | 200Kg （8桶） | 200Kg （8桶） |
| 系统预膜剂- | 100Kg （4桶） | 100Kg （4桶） |
| 杀菌灭藻剂- | 250Kg （10桶） | 150Kg （6桶） |
| 阻垢缓蚀剂- | 250Kg （10桶） | 150Kg （6桶） |
| 湿保剂- | 50Kg （2桶） | 50Kg （2桶） |
| 杀菌灭藻片（固体）- | 100Kg （4桶） |  - |
| 合计 |  | 64桶 |

开机制冷前投加：系统清洗剂

开机期间投加（每月2次）：杀菌灭藻剂、阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻片

停机期间投加：预膜剂、湿保剂