**麻涌环保专业基地B02-05地块1号倒班楼热水保温管道安装工程**

**施工概况**

1. 施工内容:
2. 热水主环管安装(热水箱出来及热水箱)，其中屋面环管热水供9~14层，另一环管是以从屋面到水井至1层的执水管供2~8层；
3. 该分包单位完成室内支管、减压阀、热水表安装，水表之后的支管和接驳由土建装修单位完成；
4. 2层(设备房上) 有十一间房要开孔。
5. 施工要求：
6. 安装好后要冲洗试压、管洞封堵并完成试水验收；
7. 1号倒班楼现场已全部施工完成、垃圾已清理并已修交建设单位，后期施工需做到工完场清；
8. 施工过程当中造成室内一切损坏和污染均由该分包单位负表修复。
9. 具体工程量详见附件: PPR热水管、配件及保护PVC管、配件清单。
10. 开工时间：2023年10月6日，预计工期35天。
11. 其他内容详见图纸、清单。